**高性能计算解决方案**

**HPC Solution**

* 高密：单个半柜列间空调制冷量高达55kW
* 高效：轻松实现节能30%-50%,基于冷冻水制冷方案
* 洁净：全封闭的机柜级制冷结构
* 安全：配备自动开门系统
* 集成精密配电系统
* 开放式IT架构

